**Grifo mezclador monomando de fregadero**

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta Hygiène L.150

Con racores estándar

Referencia: **2519LS**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de fregadero mural con caño tubo orientable L.200.

Caño autovaciado por la parte inferior Ø 22 con rompechorro estrella de latón.

Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Caño con interior liso (limita las cepas bacterianas).

Caudal de 26 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante maneta Hygiène L.150.

Se entrega con racores estándar M1/2" M3/4".

Garantía 30 años.