**Grifo mezclador 2 orificios mural para fregadero**

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200

Con racores estándar

Referencia: **5445T2S**

Información de prescripción

Grifo mezclador 2 orificios de fregadero mural, con caño tubo orientable inferior Ø 22 L.200 con rompechorro estrella de latón.

Caño con interior liso (limita las cepas bacterianas).

Caudal de 45 l/min a 3 bar.

Manetas de metal cromado con cabezas de cerámica.

Suministrado con racores excéntricos M1/2” M3/4".

Garantía 30 años.