**Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM**

Grifo mezclador bimando

Con racores estándar

Referencia: **H9739S**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático bimando.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.

Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.

Temperatura ajustable: de 25°C a 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 38°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón y manetas CLASSIC.

Salida de ducha M1/2".

Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".

Grifo mezclador con racores estándar M1/2" M3/4".

Garantía 30 años.