**Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch**

Grifo mezclador mural monomando, maneta abierta

Com racores STOP/CHECK

Referencia: **2739**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 y limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador certificado NF Médica.

Garantía 30 años.