**Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch**

Grifo mezclador mural monomando, maneta abierta

Con racores excéntricos estándar

Referencia: **2739S**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha monomando mural.

Grifo mezclador monomando mural con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 clásico y limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento con maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

Filtros y válvulas antirretorno.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador certificado NF Médica.

Garantía 30 años.