**Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch**

Grifo mezclador mural monomando, maneta abierta

Con racores estándar

Referencia: **2739S**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha mural especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 y limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical.

Garantía 30 años.