**Grifo mezclador de ducha monomando**

Grifo mezclador monomando, maneta abierta

Salida inferior, con racores estándar

Referencia: **2539S**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha monomando.

Cartucho cerámico Ø 40 y limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal regulado a 9 l/min.

Accionamiento por maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Cuerpo de latón cromado.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical.

Garantía 30 años..