**Conjunto de ducha adosado con grifo mezclador termostático SECURITHERM**

Grifo mezclador termostático secuencial sin válvula antirretorno

Con racores excéntricos STOP/CHECK

Referencia: **H9641**

Información de prescripción

Conjunto de ducha para instalación mural adosada:

• Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM (ref. H9640).

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).

Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.

Salida de ducha por la parte superior M3/4".

Grifo mezclador mural con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

• Rociador de ducha fijo TONIC JET con regulación automática del caudal.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Difusor antical que no permite colgarse y con chorro orientable.

Cuerpo de latón macizo cromado y fijación mediante tornillos de bloqueo ocultos.

• Columna de conexión Ø 16 y abrazadera reforzada (fijación mediante pestañas con tornillos incluídos).

Conjunto de ducha con garantía de 30 años.