**Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando**

Grifo mezclador monomando

Con racores STOP/CHECK

Referencia: **2539HYG**

Información de prescripción

Conjunto de ducha monomando con dispositivo de autovaciado.

 • Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

• Mango de ducha cromado (ref. 813) con flexo (ref. 834T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).

• Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical.

Garantía 30 años.