**Barra de ducha con grifo mezclador monomando**

Conjunto de ducha con grifo mezclador Securitouch con interior liso

Con racores excéntricos estándar

Referencia: **2739SKIT**

Información de prescripción

Barra de ducha con grifo mezclador de ducha monomando.

Conjunto de ducha mural con grifo mezclador de ducha.

• Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 clásico con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

• Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).

• Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador de ducha conforme a las exigencias de la NF Médica.

Barra de ducha especialmente adecuada para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.