**Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando**

Grifo mezclador monomando con maneta larga

Con racores excéntricos STOP/CHECK

Referencia: **2539KIT**

Información de prescripción

Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando.

Kit de ducha con grifo mezclador con cartucho cerámico clásico de Ø 40.

Grifo mezclador con limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal regulado a 9 l/min a 3 bar.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento con maneta larga abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

• Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 834T1).

• Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador adaptado para los establecimientos de salud, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la norma NF Médica.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.