**Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando**

Grifo mezclador monomando

Con racores estándar

Referencia: **2539SKIT**

Información de prescripción

Conjunto de ducha monomando.

 • Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable:

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Se entrega con 2 racores murales excéntricos M1/2" M3/4".

• Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 834T1).

• Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical.

Garantía 30 años.