**Racores para grifo mezclador de tubos en cobre**

M10X1 L.365 mm

2 piezas

Referencia: **811610.2P**

Información de prescripción

Racores tubos en cobre recocido bruto rotativos M10X1 L.365 para alimentación de grifos mezcladores 2620.

Se coloca en lugar de los latiguillos flexibles de PEX.

Mayor eficacia ante los choques térmicos.

Suministrado en 2 piezas.

Consejo profesional: hay que prever válvulas antirretorno si los latiguillos sustituidos estaban equipados con ellas (consulte con nosotros).