**Racores para grifo mezclador de tubos en cobre**

M11 X 1, L. 337mm

2 piezas

Referencia: **811611.2P**

Información de prescripción

Racores tubos en cobre recocido bruto M11X1 L.337 para la alimentación de los grifos.

Se coloca en lugar de los latiguillos flexibles de PEX.

Mayor eficacia ante los choques térmicos.

Suministrado en 2 piezas.

Consejo profesional: hay que prever válvulas antirretorno si los latiguillos sustituidos estaban equipados con ellas (consulte con nosotros).