**Conjunto de ducha monojet**

Barra Ø 25

Referencia: **806**

Información de prescripción

Conjunto de ducha monojet.

- Barra de ducha de acero inoxidable cromado recortable Ø 25 longitud máxima 632 mm y distancia entre ejes 602 mm.

- Soporte para mango de ducha regulable en altura e inclinable.

- Repisa para jabón cromada.

- Flexo BICOLOR de PVC alimentario metaloplástico liso L.1,5 m (ref. 834T1).

- Mango de ducha antical Ø 100 en ABS cromado, monojet: chorro lluvia (ref. 815).

- Abrazadera anticaída para mango de ducha (ref. 830).