**Flexo de ducha de acero inoxidable**

Flexo con doble engatillado HH1/2"

L.1,50 m

Referencia: **832T1**

Información de prescripción

Flexo de ducha de acero inoxidable HH1/2", L.1,50 m.

Doble engatillado de acero inoxidable para uso intensivo con tuerca antitorsión del lado de la ducha.

Tubo interior de PVC alimentario y certificado, conforme a la norma europea EN 1113.

Tuercas cónicas de latón cromado 1/2".

Resistencia a la tracción (50 kg), a la torsión y a las flexiones.