**Flexo de ducha BICOLOR**

Flexo de PVC liso HH1/2"

L.0,85 m

Referencia: **834T3**

Información de prescripción

Flexo de ducha BICOLOR HH1/2'' de PVC alimentario metal-plástico liso L.0,85 m.

Facilita el mantenimiento y limita la retención de bacterias.

Conducto de PVC reforzado por hilos de poliéster conforme a la norma europea EN 1113.

Tubo interior de PVC alimentario.

Tuercas cónicas 1/2".

Resistencia a la tracción (50 kg), a la torsión y a las flexiones.