**Grifo mezclador de ducha**

Grifo mezclador de ducha mural empotrado

Con rosetón deslizante Ø 116

Referencia: **2443**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha mural empotrado con rosetón deslizante Ø 116.

Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Accionamiento mediante maneta recta.

Cuerpo de latón cromado.

Para completar con salida mural (ref. 868121) o rociadores de ducha TONIC JET (ref. 712000) o ROUND (ref. 709000).

este modelo de grifo no está equipado con una caja de empotramiento estanca, el instalador deberá prever la estanqueidad del hueco de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensaciones.