**Grifo mezclador con mando a distancia**

Grifo mezclador monomando para grifería extraíble

Grifo mezclador con maneta abierta

Referencia: **2542**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando a distancia sobre repisa.

Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Accionamiento con maneta abierta.

Cuerpo de latón cromado

Latiguillos flexibles PEX H3/8".

Fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador de fregadero especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador monomando con garantía 30 años.