**Salida higiénica BIOSAFE M24/100**

1 pieza

Referencia: **923024**

Información de prescripción

Salida libre BIOSAFE higiénica M24/100 para grifería de lavabo.

Sin rejilla ni borde en contacto con el agua.

Caudal 5 l/min.

Ningún estancamiento de agua posible en las partes internas limitando así el desarrollo bacteriano.

Pieza en Hostaform® que limita la formación de cal.

Anillo de latón cromado.

Se suministra en 1 pieza.

Sólo puede instalarse en una grifería de lavabo ya limitada en caudal con el objetivo de garantizar una correcta forma de chorro, sin salpicaduras.