**Grifo mezclador 2 orificios de repisa - 100 l/min**

Sobre racores columna rectos

Para fregaderos grandes

Referencia: **5603**

Información de prescripción

Grifo mezclador 2 orificios de repisa M3/4" con distancia entre ejes de 150 mm sobre racores columna rectos para grandes fregaderos.

Caño tubo orientable Ø 22 H.380 L.300.

Rompechorros estrella de latón.

Cabezal con válvula fuera del agua con mecanismo reforzado.

Manetas de bola ergonómicas y a prueba de golpes.

Caudal de 100 l/min a 3 bar adaptado para grandes fregaderos.

Caudal total en 1/2 giro.

Caño con interior liso.

Cuerpo de una sola pieza y caño de latón cromado.

Fijación reforzada y alimentación empotrada.

Garantía de 30 años.