**Grifo mezclador de un solo orificio sobre encimera - 100 l/min**

Grifo mezclador con columna elevadora y con caño H.650 L.300

Grifo mezclador de gran caudal para fregadero

Referencia: **5612**

Información de prescripción

Grifo mezclador de cocina profesional de un solo orificio sobre encimera.

Grifo mezclador de cocinas profesionales con columna elevadora para instalar en fogones.

Grifo mezclador para fregaderos con caño tubo orientable H.650 L.300.

Caño con interior liso y con rompechorros estrella de latón.

Cabezales de válvulas fuera del agua con mecanismo reforzado.

Manetas de bola ergonómicas y antigolpes.

Caudal de 100 l/min a 3 bar.

Caudal total en 1/2 giro.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Alimentación por tubos de cobre para soldar.

Grifo mezclador con fijación reforzada.

Grifo mezclador adecuado para un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador de cocina profesional con 30 años de garantía.