**Grifería lava-hornos estándar**

Con botón pulsador

Referencia: **D275059**

Información de prescripción

Lava-hornos con llave de corte con discos cerámicos con:

Dispositivo antisifónico y válvula antirretorno integrados.

Flexible blindado de PVC blanco ópaco HH1/2", L.1,25 m.

Mango de ducha con pulsador.

Gancho mural de latón cromado.

Lava-hornos con 30 años de garantía.

Posibilidad de añadir un grifo temporizado.