**Conjunto de prelavado con grifo mezclador**

Con grifo mezclador y caño telescópico

Flexible blanco y ducha con difusor antical

Referencia: **6692**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado completo con grifo mezclador de llenado adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador para fregadero monomando con maneta recta.

Grifo mezclador suministrado con flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.

Grifo mezclador de llenado con caño telescópico orientable L.200-290.

- Caudal de 16 l/min en la salida.

- Cabeza de válvula con maneta.

Ducha con chorro ajustable blanca con caudal 9 l/min en la salida (ref. 433000).

Ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de acero inoxidable.

Abrazadera mural ajustable.

Guía de muelle de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.