**Equipo combinado de prelavado de un orificio con grifo mezclador**

Con grifo de llenado y caño telescópico orientable

Flexible blanco y mango de ducha difusor antical

Referencia: **G6632**

Información de prescripción

Equipo combinado de prelavado completo con grifo de llenado.

Adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador de un orificio para fregadero con:

- Cabezas de válvulas con manetas.

- Racores flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.

- Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable y contratuercas.

Grifo de llenado con:

- Caño telescópico orientable L.200-290 con caudal de 20 l/min en la salida.

- Cabeza de válvula con maneta.

Mango de ducha con chorro regulable blanco con caudal 9 l/min en la salida (ref. 433000).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna de latón de 3/4".

Abrazadera mural ajustable.

Guía de muelle de acero inoxidable.

Garantía 30 años.