**Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4**

Pilas integradas

Palanca estándar, electrónica integrada

Referencia: **490106**

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:

Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V integradas.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de acero inoxidable cromado.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura estándar ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.