**TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan**

Op netspanning met stopcontact

Elektronische module geïntegreerd

Referentie: **440101**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan op blad:

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V met stopcontact.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module

geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Kraanlichaam in verchroomd rvs.

Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.

PEX aansluitslang F3/8" met filter.

Verstevigde dubbele rvs bevestiging.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.