**Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX**

A red

Palanca larga, caño con interior liso

Referencia: **378MCHLH**

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador 230/12V.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de latón cromado.

Latiguillo flexible de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidade (limita los nichos bacterianos).

Ajuste lateral de la temperatura con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.