**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX 2**

A red

Palanca de temperatura larga

Referencia: **494000LH**

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador 230/12V.

Caudal preajustado a 4 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Cuerpo de latón macizo cromado.

Latiguillo flexible de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".

Fijacione reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Ajuste lateral de la temperatura lateral con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.

Eletroválvulas arriba de la cámara de mezclado.

Certificación de la norma francesa NF Médical.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.