**Grifo electrónico TEMPOMATIC**

A red

Transmuro 165 mm

Referencia: **441157**

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico para lavabo transmuro:

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador de 230/12 V.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detector de presencia infrarrojo antigolpes para tabique ≤ 155 mm.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Electroválvula M3/8" con junta del filtro.

Caño fijo cromado con una longitud de 170 mm para tabique ≤ 165 mm con fijación antigiratoria.

Roscas recortables.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.