**Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX**

Mural con caño fijo

Referencia: **796000**

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado mural para lavabo:

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Cuerpo de latón macizo M3/4".

Filtros y válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura ajustable.

Caño fijo.

Volante de metal cromado.

Garantía 30 años.