**Grifo temporizado para lavabo TEMPOSOFT**

Pulsación suave

Referencia: **740000**

Información de prescripción

Grifo temporizado de repisa para lavabo:

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Cuerpo de latón macizo cromado M1/2".

Fijación reforzada con 3 tornillos de acero inoxidable.

Dispone de una marca azul y una marca roja.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.