**Grifo temporizado TEMPOSOFT**

Pulsación suave

Mural

Referencia: **741000**

Información de prescripción

Grifo temporizado mural para lavabo:

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Cuerpo de latón macizo cromado M1/2".

Dispone de una marca azul y una marca roja.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.