**Grifo temporizado para lavabo TEMPOSOFT 2**

Pulsación suave

Fijación reforzada

Referencia: **740300**

Información de prescripción

Grifo temporizado de repisa para lavabo:

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado M1/2".

Fijación reforzada mediante contratuercas con 3 tornillos de acero inoxidable.

Dispone de una marca azul y una marca roja.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.