**Grifo temporizado TEMPOSTOP 2**

Sistema antiblocaje (AB)

Fijación reforzada

Referencia: **702301**

Información de prescripción

Grifo temporizado de repisa para lavabo:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado M1/2".

Fijación reforzada con 3 tornillos de acero inoxidable.

Sistema antiblocaje AB: el agua sale unicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Garantía 30 años.