**Grifo temporizado TEMPOSTOP**

Mural, 3/8"

Referencia: **744000**

Información de prescripción

Grifo pulsador mural para lavabo:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado M3/8".

Garantía 30 años.