**Grifo temporizadoTEMPOSTOP**

Sistema antiblocaje (AB)

Mural, 3/8"

Referencia: **744001**

Información de prescripción

Grifo temporizado de repisa para lavabo:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón macizo cromado M3/8".

Sistema antiblocaje AB: el agua sale unicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Garantía 30 años.