**Grifo temporizado para lavabo TEMPOSTOP**

Mural, M1/2"

Referencia: **746410**

Información de prescripción

Grifo temporizado mural con maneta:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado M1/2".

Control mediante maneta (pulsación suave).

Garantía 30 años.