**Grifo temporizado TEMPOSTOP**

Sistema antiblocaje (AB)

Mural con caño giratorio, M1/2"

Referencia: **748151**

Información de prescripción

Grifo temporizado mural con caño giratorio:

Temporización de ~15 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón macizo cromado M1/2".

Apto para las pilas de lavar.

Sistema antiblocaje AB: el agua sale unicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Garantía 30 años.