**Panel de ducha TEMPOSOFT**

Temporizado

Alimentación superior, rociador fijo, aluminio

Referencia: **749300**

Información de prescripción

Panel de ducha temporizado TEMPOSOFT:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación superior mediante llave de corte recta M1/2".

Grifo temporizado TEMPOSOFT para alimentación de agua mezclada.

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Fijaciones ocultas.

Filtro.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.