**Conjunto de ducha TEMPOMIX**

Temporizado

Transmuro de 220, mezclador, rociador ROUND

Referencia: **796209**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado para montaje transmuro:

Grifo mezclador TEMPOMIX 3/4".

Para tabique ≤ 220 mm.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Fijaciones antiatrapamiento.

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Cuerpo y rociador de latón macizo cromado.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador metal cromado.

Roscas recortables.

Garantía 30 años.