**Conjunto de ducha TEMPOMIX**

Temporizado

Rociador TONIC JET, grifo mezcl., racores acodados

Referencia: **790008**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado adosado:

Grifo mezclador TEMPOMIX 3/4".

Instalación mural.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha TONIC JET cromado, antivandálico y antical y regulación automática del caudal.

Latón macizo cromado.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de metal cromado.

Columna de conexión con un Ø de 16 y abrazadera reforzada (fijaciones y tornillos incluidos).

Con racores acodados M1/2” con una distancia entre ejes de 150 mm.

Garantía 30 años.