**Grifo de ducha TEMPOSOFT 2**

Temporizado

Para panel, pulsación suave

Referencia: **749870**

Información de prescripción

Grifo de ducha temporizado para panel:

Grifo temporizado TEMPOSOFT 2 M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Para paneles o tabiques montados en seco de 7 mm máximo.

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal preajustado en 6 l/min a 3 bar, ajustable.

Cuerpo de latón macizo.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.Este modelo de grifo no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).