**Grifo de ducha TEMPOSOFT 2**

Temporizado

Empotrada, acodado, pulsación suave

Referencia: **748800**

Información de prescripción

Grifo de ducha temporizado adosado:

Grifo temporizado TEMPOSOFT 2 M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Instalación mural.

Acodado para alimentación empotrada.

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal preajustado en 6 l/min a 3 bar, ajustable.

Cuerpo de latón macizo cromado.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.