**Grifo de ducha TEMPOSTOP**

Temporizado

Empotrado, placa acero inoxidable 160 x 160

Referencia: **749628**

Información de prescripción

Grifo de ducha temporizado empotrado:

Grifo temporizado TEMPOSTOP H1/2" para alimentación de agua mezclada.

Instalación empotrada.

Placa de acero inoxidable satinado de 160 x 160 mm.

Profundidad de empotramiento ajustable de 25 a 45 mm.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 12 l/min a 3 bar, ajustable.

Cuerpo y pulsador de latón cromado.

Garantía 30 años.

Este modelo de grifo no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).