**Conjunto de ducha TEMPOSTOP**

Temporizado

Adosado, rociador TONIC JET

Referencia: **749001**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado adosado:

Grifo temporizado TEMPOSTOP M3/4" para alimentación desde abajo de agua mezclada.

Instalación mural.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha TONIC JET cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Latón macizo cromado.

Columna de conexión con un Ø de 16 y abrazadera reforzada (fijaciones y tornillos incluidos).

Garantía 30 años.