**Grifo de ducha TEMPOSTOP**

Temporizado

Adosado, sin ajuste del caudal, M3/4"

Referencia: **749000**

Información de prescripción

Grifo temporizado TEMPOSTOP M3/4" para alimentación de agua mesclada en línea recta.

Instalación mural.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 67 l/min a 3 bar.

Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado.

Garantía 30 años.