**Grifo de ducha TEMPOSTOP**

Temporizado

Adosado, acodado, M1/2"

Referencia: **748000**

Información de prescripción

Grifo de ducha temporizado adosado:

Grifo temporizado TEMPOSTOP M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Instalación mural.

Modelo acodado para alimentación empotrada.

Temporización de ~15 segundos.

Caudal preajustado en 9 l/min a 3 bar, ajustable.

Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado.

Garantía 30 años.