**Conjunto de ducha SPORTING**

Temporizado

Adosado, rociador TONIC JET, grifo

Referencia: **714000**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado adosado:

Grifo temporizado SPORTING M1/2" para alimentación vista superior de agua mezclada.

Instalación mural adosada.

Columna de conexión de Ø 16 y abrazadera reforzada.

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha cromado, antivandálico, con difusor antical y regulación automática del caudal.

Botón pulsador por despresurización.

Fijaciones mediante tornillos de acero inoxidable incluidos.

Cuerpo de latón macizo cromado.

Válvula antirretorno y filtro integrados.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.