**Rociador de ducha ROUND**

Antical

Empotrado

Referencia: **709000**

Información de prescripción

Rociador de ducha fijo antical:

Para entrada de agua empotrada.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Regulación automática del caudal.

Difusor antical que no permite colgarse y con chorro orientable.

Latón macizo cromado.

Fijación mediante tornillo de bloqueo oculto.

Vaciado automático después de su uso (no retiene agua ni impurezas).

Entrada M1/2".

Garantía 30 años.